**Инструкция по нанесению.**

1. Подготовить бетонную или кирпичную стену для нанесения «Бутакрил-антиграффити».

- обеспылить,

- зашпатлевать трещины,

- покрыть грунтом «Бутакрил – грунт-бетон».

1. Нанести «Бутакрил-антиграффити» на поверхность стены с помощью кисти, валика, пневмораспыления.
2. В зависимости от температуры окружающей среды время окончательной сушки составляет от 1 до 3 суток.